1. **货物需求**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除湿机需求清单 | | | | | |
| 位置 | 数量/个 | 电流/A | 除湿面积/㎡ | 除湿量/L | 备注 |
| 质子区 | 2 | ≤10 | ≥100 | ≥90 | 除湿机循环风量不小于1000㎥/h, 具备延时和低压保护功能，温度自动控制功能，温度调节范围满足10%-95%,温湿度调节满足1%刻度，万向轮便于移动，整机保修不低于2年。 |

二、过滤器参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过滤器类型 | 检测风量（m³/h) | 初始阻力值（Pa） |
| 1 | 初效过滤器G4 | 2750 | ≤50 |
| 2 | 中效过滤器F7 | 3400 | ≤140 |

组合式空调机组品牌：TRANE。

注：更多详尽原配过滤器参数，投标供应商需现场勘查复核。